*Załącznik nr 1 do przetargu otwartego: Wzór oferty*

…………………………………

(miejscowość, data)

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

**OFERTA**

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe upublicznione przez **Odlewnię Ciśnieniową Meta-Zel Sp. z o.o.**, z siedzibą pod adresem: Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski, przedkładamy ofertę na dostawę następujących urządzeń o parametrach technicznych zgodnych z załączoną specyfikacją techniczną:

Urządzenie do mycia do odlewów (1 szt.) zapewniające możliwość utrzymania wysokiej czystości detali, pozbawienia ich zanieczyszczeń ciałami obcymi takimi, jak: opiłki aluminium, smary, kurz, frakcje oleiste, czyszczenia do poziomu czystości poniżej 4 mg zanieczyszczeń na wyprodukowany detal. Urządzenie powinno spełniać następujące minimalne kryteria techniczne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowany parametr** | **Uwagi:**  *(W przypadku gdy oferowany parametr różni się od parametru wymaganego należy wykazać, iż parametr oferowany jest w opinii Oferenta lepszy od parametru wymaganego)* |
| 1. | * zespół załadowczy - klatka o objętości minimum 0,108 m3. Przykładowe wymiary klatki 660Lx480Bx338H (mm), |  |  |
| 2. | * zabudowana strefa rozładowcza o powierzchni minimum 10 m2 wraz ze strefą buforową o powierzchni minimum 5 m2, |  |  |
| 3. | * czas kompletnego cyklu pracy urządzenia do 30 minut, |  |  |
| 4. | * urządzenie pozwalające obsługiwać klatki z detalami o łącznej wadze minimum 80 kg, |  |  |
| 5. | * minimum dwie klatki w zestawie i minimum dwa wózki to transportu międzyoperacyjnego, |  |  |
| 6. | * obudowa urządzenia (kabina) wykonana w całości ze stali kwasoodpornej wyposażona w automatycznie przesuwane do góry drzwi, |  |  |
| 7. | * załadunek klatki z jednej strony urządzenia, rozładunek z drugiej, |  |  |
| 8. | * taca ociekowa przed urządzeniem, |  |  |
| 9. | * możliwość obrotu klatki 360 stopni podczas mycia, płukania i suszenia, |  |  |
| 10. | * możliwość wahadłowych ruchów klatki podczas mycia, płukania i suszenia, |  |  |
| 11. | * dla procesu mycia: wspomaganie ultradźwiękami, regulacja temperatury w minimalnym zakresie 25-70 stopni Celsjusza, wstępny filtr zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, układ odolejania, system spłukiwania osadów z dna zbiornika w kierunku filtracji, układ filtracji dokładnej z filtrem minimum 50 µm, automatyczny układ napełniania oraz uzupełniania wody i detergentu myjącego, |  |  |
| 12. | * dla procesu płukania: wspomaganie ultradźwiękami, regulacja temperatury w minimalnym zakresie 25-70 stopni Celsjusza, wstępny filtr zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, system spłukiwania osadów z dna zbiornika w kierunku filtracji, układ filtracji dokładnej z filtrem minimum 50 µm, automatyczny układ napełniania oraz uzupełniania wody, |  |  |
| 13. | * dla procesu suszenia: automatyczny system wykorzystujący gorące powietrze z wentylatorem i zespołem grzałek elektrycznych, regulacja temperatury do minimum 80 stopni Celsjusza, |  |  |
| 14. | * oddzielny układ dla mycia i płukania, |  |  |
| 15. | * urządzenie pracujące w obiegu zamkniętym, |  |  |
| 16. | * zbiorniki wyposażone we wspólny kolektor spustowy z pompą do opróżniania zbiorników oraz funkcją wypompowania wody, |  |  |
| 17. | * sterowanie urządzeniem sterownikiem z wizualizacją z panelem operatorskim zapewniającym następujące funkcje: wybór programu, tworzenie własnych programów, wizualizację procesu, podgląd parametrów pracy urządzenia, eksport stanu i parametrów pracy urządzenia (sygnałów) na zewnątrz do innych systemów. |  |  |

* + - 1. **Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia:**

1. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………..
2. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia:……………………………………………….
3. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ………………………..……………………….

**2. Okres gwarancji (w miesiącach)** za całość przedmiotu zamówienia: ……..………………………..

**3. Warunki serwisu (w godzinach)**: ……..……………………………………………………………..

**4. Oświadczenie Oferenta:**

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym;
2. dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
3. znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;

…………………………………….. (podpis i pieczątka)

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

…………………………………… (podpis i pieczątka)