*Załącznik nr 1 do przetargu otwartego: Wzór oferty*

…………………………………

(miejscowość, data)

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

**OFERTA**

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe upublicznione przez **Odlewnię Ciśnieniową Meta-Zel Sp. z o.o.**, z siedzibą pod adresem: Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski, przedkładamy ofertę na dostawę następujących urządzeń o parametrach technicznych zgodnych z załączoną specyfikacją techniczną:

Wózek widłowy (1 szt.), do przewożenia urządzenia do odgazowywania do pieca stanowiskowego, jak również do przewożenia kadzi z metalem w obrębie wytypowanych gniazd produkcyjnych. Urządzenie powinno spełniać następujące minimalne kryteria techniczne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowany parametr** | **Uwagi:**  *(W przypadku gdy oferowany parametr różni się od parametru wymaganego należy wykazać, iż parametr oferowany jest w opinii Oferenta lepszy od parametru wymaganego)* |
| 1. | minimalny udźwig 1200 kg +, |  |  |
| 2. | 4-kołowy, ogumienie pełne, opony superelastyczne, |  |  |
| 3. | napęd na przednią oś, realizowany za pośrednictwem dwóch silników elektrycznych, |  |  |
| 4. | 2 wymienne baterie kwasowo-ołowiowe 48V o pojemności minimum 620 Ah, ciężarze pojedynczej baterii maksymalnie 920kg, z automatycznym systemem uzupełniania wody i podstawką, |  |  |
| 5. | możliwość wymiany baterii za pomocą wózka paletowego lub innego wózka czołowego, |  |  |
| 6. | prostownik zewnętrzny zapewniający czas ładowania baterii nie dłuższy jak 8,5 h, |  |  |
| 7. | widły o długości 1200mm i przekroju 100x40mm, |  |  |
| 8. | wysokość podnoszenia minimum 3800 mm, |  |  |
| 9. | maszt teleskopowy o maksymalnej wysokości konstrukcyjnej 2550 mm, |  |  |
| 10. | szerokość całkowita wózka nie większa niż 1150 mm, |  |  |
| 11. | korytarz roboczy dla wózka transportującego paletę euro o wymiarach 800 x 1000 wzdłużnie, przy założeniu 200 mm luzu manipulacyjnego nie wyższy niż 3510 mm, |  |  |
| 12. | 4-dźwigniowe sterowanie układem hydraulicznym:   * + karetka góra-dół,   + przechył wieży,   + kadź lewo-prawo,   kadź wychył, |  |  |
| 13. | minimum dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi osprzętu, |  |  |
| 14. | przechył wieży, |  |  |
| 15. | system (akumulator) redukujący wstrząsy karetki i wideł, |  |  |
| 16. | możliwość podnoszenia kadzi z metalem i oprzyrządowania o masie minimum 1,2 t, |  |  |
| 17. | przystosowanie do montażu urządzenia do transportu ciekłego metalu i wlewania do pieców stanowiskowych, |  |  |
| 18. | możliwość przewożenia urządzenia do odgazowywania metalu do pieca stanowiskowego, |  |  |
| 19. | szyba przednia i dachowa bezpieczna, |  |  |
| 20. | krata ochronna dachu i szyby przedniej, |  |  |
| 21. | kolorowy wyświetlacz oraz komputer pokładowy zapewniający komunikację z wózkiem, |  |  |
| 22. | oświetlenie robocze przednie na dachu, dwa reflektory LED, |  |  |
| 23. | oświetlenie robocze tylne, jeden reflektor LED zamontowany pod dachem, |  |  |
| 24. | światło ostrzegawcze pomarańczowe umieszczone na dachu włączane ręcznie, |  |  |
| 25. | sygnalizacja dźwiękowa cofania, |  |  |
| 26. | instrukcja eksploatacji, konserwacji oraz lista części zamiennych w języku polskim, |  |  |
| 27. | odbiór UDT |  |  |

* + - 1. **Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia:**

1. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………..
2. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia:……………………………………………….
3. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ………………………..……………………….

**2. Okres gwarancji (w miesiącach)** za całość przedmiotu zamówienia: ……..………………………..

**3. Udźwig podstawowy (w kilogramach):.**………………………………………………………….

**4. Termin ważności oferty:** …………………………………………………………………………….

**4. Oświadczenie Oferenta:**

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym;
2. posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
3. dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
4. znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;

…………………………………….. (podpis i pieczątka)

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

…………………………………… (podpis i pieczątka)